Agilent 3322OA

1.7MHz -> -14dBm

3.4MHz -> -66dBm

El resto 0

GW instek gfg 8219A

1.7MHz -> -14.4dBm

3.4MHz -> -50.4dBm

5.1MHz -> -42.8dBm

6.8MHz -> 64.4dBm

8.5MHz -> -62.4dBm

10.2MHz -> -76.4dBm

11.9MHz -> -66dBm

13.6MHz -> -77dBm

15.3MHz -> -66.6dBm

17MHz -> -77dBm

18.7MHz -> -69dBm

GW gfg 8019G